**IP pública:**

My Public IPv4 is: [201.212.243.209](https://www.whatismyip.com/201.212.243.209/?iref=home)

My Public IPv6 is: Not Detected

My IP Location: Concepcion del Uruguay, E AR

ISP: Telecom Argentina S.A.

**IP privada:**

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : fibertel.com.ar

Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b482:d4c4:ae8a:9f7c%17

Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.78

Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 8C-C8-4B-12-A2-E7

IP Privada: clase C.

IP Pública: clase C.

La máscara de red es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred y qué parte es la correspondiente al host.

Marca de placa de red: CHONGQING FUGUI ELECTRONICS CO.,LTD.